Příloha č. 3 Zadávací dokumentace smykem řízený nakladač 
Zadavatel stanovuje minimální nebo maximální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u požadovaných parametrů uvedeno ANO má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí kupní ceny.
	Parametr                             
	Hodnota požadovaná zadavatelem
	Hodnota nabízená prodávajícím, popis splnění požadavku


	Tovární značka

	Tovární značka
	„vyplňte“

	Obchodní označení modelu

	Obchodní označení modelu
	„vyplňte“

	Stav stroje

	Nový nepoužitý stroj, sériově vyráběný, musí splňovat všechny platné právní předpisy a normy pro provoz v ČR
	„vyplňte ANO/NE“

	Autorizovaný servis stroje

	Do 100 km od sídla zadavatele
	„vyplňte ANO/NE“

	Záruční podmínky

	Minimální délka záruky 24 měsíců nebo 2 000 motohodin (podle toho, co nastane dříve).
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Koncepce podvozku
	Kolový, se smykem řízeným pohonem všech čtyř kol (4x4)
	„vyplňte ANO/NE“

	Provozní hmotnost stroje

	min. 2 700 kg, max. 3 400 kg.
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Jmenovitá provozní nosnost

	min. 750 kg
	„vyplňte konkrétní parametry

	Bod přetížení

	Min. 1600 kg
	„vyplňte konkrétní parametry

	Palivo

	nafta
	„vyplňte ANO/NE“

	Výkon motoru

	min. 35kW - max. 55 kW
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Druh pohonu

	Hydrostatický s nezávislým pohonem pravé a levé strany (řízení prokluzem kol).
	„vyplňte ANO/NE“

	Pojezdová rychlost stroje

	min. 12 km/h
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Průtok pracovního hydraulického čerpadla

	min. 60 l/min
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Provozní tlak pracovního okruhu

	min.  20 MPa.
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Pracovní hydraulika
	Stroj musí být vybaven vyvedeným hydraulickým okruhem na rameni pro pohon přídavných zařízení (rychlospojky).
	„vyplňte ANO/NE“

	Emisní norma stroje

	Stage V
	„vyplňte ANO/NE“

	Celková výška stroje (po střechu kabiny)

	max. 2 100 mm
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Celková délka včetně standartní lžíce
	max. 3 500 mm
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Celková šířka stroje

	max. 1 800 mm
	„vyplňte konkrétní parametry

	Výsypná výška 

	min. 2 200 mm 
	„vyplňte konkrétní parametry“

	Provedení kabiny stroje
	Plně uzavřená, zasklená a bezpečnostní kabina s certifikací ROPS a FOPS


	„vyplňte ANO/NE“

	Vybavení kabiny stroje
	Integrované vytápění, klimatizace, odpružené a nastavitelné čalouněné sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem,  pracovní LED osvětlení (minimálně 2x vpředu, 1x vzadu) a silniční osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích. Výstražný oranžový maják.
	„vyplňte ANO/NE“

	Pneumatiky stroje
	Stroj bude vybaven 4 ks nových bezdušových průmyslových pneumatik o rozměru min. 10 × 16,5 s odolností minimálně 10PR, zesílenou ochranou bočnice proti průrazu a s hlubokým dezénem třídy L4/L5 
	„vyplňte ANO/NE“

	Standardní nakládací lžíce se zubem
	Min. šířka 1700 mm, max. šířka
1800 mm

	„vyplňte konkrétní parametry“







